生产安全事故报告及调查处理制度

1 目的

为了规范公司生产安全事故的相关管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和沈阳鑫通建设工程有限公司相关规定，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司范围内生产安全事故的报告和调查处理。

3 职责

3.1 公司安全生产委员会会审定事故调查组报告。

3.2 安全部是生产安全事故管理的主控部门，负责生产安全事故的管理。

3.3 发生安全事故后，项目部、公司按规定如实上报。

4 工作内容与要求

4.1 生产安全事故等级

根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：

4.1.1 特别重大事故

是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

4.1.2 重大事故

是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

4.1.3 较大事故

是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4.1.4 一般事故

是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

4.2 较大涉险事故

4.2.1 涉险10人以上的事故；

4.2.2 造成3人以上被困或下落不明的事故；

4.2.3 紧急疏散人员500人以上和住院观察10人以上的事故；

4.2.4 因生产安全事故对环境造成严重污染（人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等）的事故；

4.2.5 危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事故；

4.2.6 其他较大涉险事故；

（注：所指的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。）

4.3 事故的上报

事故报告应及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。

4.4 事故报告

4.4.1 事故发生后，现场有关人员应立即报告本项目负责人，项目负责人接到事故报告后，应按国家法律法规和有关规定，按时限要求如实报告事故发生地政府安全生产监管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，同时逐级上报到公司安全部和公司负责人。

4.4.2 公司安全部在接到事故报告后及时报告公司领导。

4.4.3 事故报告程序

(1)一般及较大事故发生后，项目部负责人立即向公司及安全部报告；公司负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(2)重大及特别重大事故发生后，项目部负责人应立即向事故发生地方政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及公司及安全部报告。

(3)情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4.4.4 事故报告后出现下列新情况之一的，应当及时补报

(1)自事故发生之日起30日内，事故造成伤亡人数发生变化的；

(2)道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的。

4.4.5 事故报告内容和方式

(1)发生事故的项目部应将事故的基本情况以《事故快速报送单》的形式报送到安全部。事故第一次快报后如出现伤亡人数和有关情况发生变化时，事故发生的项目部应及时将最新情况和事故现场处理的进展情况及时续报。

(2)发生死亡事故、较大及以上事故和紧急事件发生时，事故发生的项目部应先直接以电话形式向公司分管领导和安全部报告，再以书面形式上报。

(3)项目部应定期向安全部汇总和上报安全事故月报表、年报表。月报表在次月5日前报出；年报表在次年1月10日前报出，安全事故月、年报表实行零报告制度。

(4)安全部将各部门、项目部的月、年度报表汇总后报告安全副总。

(5)安全部在次年1月15日前向安全副总报送上年度安全生产情况分析报告，主要内容包括：年度安全生产事故情况，事故规律、风险分析，存在的问题和改进措施等。

4.5 事故调查

4.5.1 事故发生后，事故发生单位立即采取应急处置措施，启动事故应急救援预案，保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

4.5.2 事故的调查工作必须坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，造成人员伤亡情况，查明事故的性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施和处理建议，并对事故责任者提出处理意见。

4.5.3 安全事故内部调查分级负责

(1)一般事故发生后，由公司分管安全工作负责人或其指定的负责人召集有关人员组成事故调查组进行调查，并协助政府事故调查组开展调查。

(2)较大事故发生后，公司安全生产第一责任人或其指定的负责人、安全部部长应立即赶赴现场，指挥协调事故的调查处理，并成立内部事故调查组，协助政府事故调查组开展事故调查。

(3)重大及以上事故发生后，公司安全生产第一责任人、安全部部长应立即赶赴现场，指挥协调事故的应急救援和调查处理，同时，公司成立事故调查组开展事故调查，并协助政府事故调查组开展调查。

4.5.4事故调查组组长视事故等级，由公司、项目部负责人担任，成员应由安全部、综合部、市场部、工程部、财务部、工会及有关部门人员组成。必要时，可以聘请有关专家参与调查。

4.5.5 事故调查组工作职责

(1)协助政府事故调查组开展调查；

(2)查明事故发生的原因、经过、人员伤亡及应急救援、直接经济损失情况；

(3)确定事故性质，查明责任单位和主要责任者；

(4)提出防范和整改措施；

(5)提出事故处理建议；

(6)提交事故调查报告。

4.5.6 发生事故的项目部应积极配合政府事故调查组的工作。同时，项目部、公司各级事故调查组有权向有关人员了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，项目经理和有关人员不得在事故调查期间离开工作岗位。

4.5.7 事故调查组应当在事故发生之日起30日内，将调查报告报送公司安全生产委员会，经安全生产委员会同意，调查工作结束，同时将事故调查的有关资料归档保存。

4.6 事故处理

4.6.1 按事故分类，明确事故处理权限，分级负责，按照“四不放过”的原则开展事故调查处理。

(1)一般事故由事故单位在收到外部事故调查组事故调查报告后15日内作出处理决定。

(2)较大事故由公司在收到外部事故调查组事故调查报告、处理建议后20日内作出处理决定，由公司组织事故调查的由公司在收到公司处理建议后作出决定。

(3)重大及以上事故由公司在收到外部事故调查组事故调查报告和公司的处理建议后30日内作出处理决定。

4.6.2 为了保证事故责任追究的时效性，公司要以内部事故调查组的结论为依据，及时对事故单位和有关责任人进行处理。如果处理结果与后期地方政府对事故处理的批复意见原则上有较大出入时可进行调整。

4.6.3 事故单位应将事故的处理决定和地方政府对事故的调查报告、批复意见逐级上报到公司安全部。

4.6.4 事故调查处理实行分级督办、层层负责的机制。公司对较大及以上安全事故的调查处理实行“挂牌督办”，强化责任追究的严肃性。

4.6.5 为了吸取事故教训，警示各级领导，教育广大员工，公司要在事故结案后及时编制案例，通过案例教育，举一反三，防止同类事故的再次发生，同时将案例逐级报送到公司安全部。

4.6.6 对安全生产工作不重视、管理混乱或在30天内连续发生2次一般事故的，公司将对事故项目部的项目经理和分管安全工作负责人予以“约谈”。

4.6.7 发生较大及以上安全事故、或造成严重社会影响的其它事故，公司、事故责任单位安全生产第一责任人或分管安全工作负责人，在事故发生后7天内必须向公司就事故过程、原因、善后处理、整改措施、对有关责任人员的处理意见、对本部门安全生产形势的分析和管理现状的认识、下一步安全工作思路和打算等具体事项履行“说清楚”。

4.7 事故责任追究

发生生产安任事故时，根据事故等级给予发生事故责任人、项目经理、项目分管安全生产负责人、公司负有直接责任的部门负责人行政处分和经济处罚。

4.7.1 行政处分

(1)对事故责任人视事故等级追究责任，给予行政警告、记过、记大过、留用察看一年的处分，情节严重给予开除处分。

(2)一般事故。对项目经理、项目分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予警告处分；对公司分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予通报批评。

(3)较大事故。对项目经理、项目分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予记过处分；对公司分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予警告处分。

(4)重大事故。对项目部经理、项目分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予记过、记大过处分；对公司分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予记过、记大过、降职处分。

(5)特别重大事故。对项目部经理、项目分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予记大过、降职处分；对公司分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人给予记记大过、降职、撤职处分。

(6)对有下列情况之一者，对项目经理、公司分管安全生产负责人、其他负有直接责任的部门负责人按上条标准加倍处罚：

①迟报、漏报、谎报、瞒报事故的；

②严重违反相关法律法规及公司有关规定；

③不立即组织事故抢救使事故扩大、影响恶劣的；

④伪造或者故意破坏事故现场、销毁有关证据、资料的；

⑤在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

⑥同一单位在30天内连续发生2起死亡事故或2次直接经济损失达500万元以上的事故；

⑦未按规定提取和使用安全生产经费，致使安全生产设施和防护用品、用具不全或隐患整改不到位导致事故发生的；

⑧下发了事故隐患整改通知书的隐患未整改，导致发生事故的。

4.7.2 经济处罚

(1)对事故责任人进行经济处罚：

①轻伤事故。对事故责任人处500元的经济处罚；

②重伤事故。对事故责任人处1000～5000元的经济处罚；

③死亡事故。对事故责任人处2000～10000元的经济处罚；

(2)项目部有关人员经济处罚：

①轻伤事故，发生轻伤2人对事故责任单位项目经理、分管安全负责人及公司分管安全生产负责人处500～3000元的经济处罚。

②重伤事故，每重伤1人对事故责任单位项目经理、分管安全负责人及公司分管安全生产负责人处1000～5000元的经济处罚。

③每死亡1人，对事故责任单位项目经理、分管安全负责人及公司分管安全生产负责人处2000～10000元的经济处罚。

④发生一般事故、累计超出安全生产控制指标的，扣罚项目部领导班子成员当年考核年薪绩效部分（简称绩效年薪，下同）的5～15%；扣罚公司领导班子成员绩效年薪的5～10%。

⑤发生较大事故或造成重大影响的一般事故，每发生一起，扣罚项目部领导班子成员绩效年薪的15～25%；扣罚公司领导班子成员绩效年薪的10～20%。

⑥发生重大事故或造成重大影响的较大事故，每发生一起，扣罚项目部领导班子成员绩效年薪的25～40%，扣罚公司的领导班子成员绩效年薪的20～35%。

⑦发生特别重大事故或造成重大影响的重大事故，每发生一起，扣罚项目部领导班子成员绩效年薪的60～80%，扣罚公司的领导班子成员绩效年薪的40～60%。

4.7.3 对事故单位的经济处罚和责任追究由公司安全部会同综合部、市场部等部门提出具体处理意见，经公司安全生产委员会讨论审定并由公司决定执行，各职能部门根据职责分工具体落实。

4.8 事故统计

4.8.1 公司借用的员工，由工资支付一方单位统计上报。

4.8.2 公司内部有两个以上单位同时施工，员工在交叉作业发生事故时，由事故主要责任方负责报告和统计。报告期内主要责任分不清的，先由受到伤害的一方报告统计，待责任分清后归属责任方，避免重复统计。

4.8.3 公司内部实行的分包工程，发生伤亡事故的由发生事故方的单位统计上报。

4.8.4 已离退休的人员，又被公司有关单位聘用工作，发生伤亡事故，由聘用单位统计上报。

4.9 事故档案

4.9.1 归档范围内的工伤材料，发生事故单位要在规定的时间内处理完后及时上报公司安全部。

4.9.2 归档范围

(1) 轻伤事故归档范围

①伤亡事故登记表；

②医疗诊断证明（县级以上医院）；

③事故经过证明材料；

④项目部调查组报告。

1. 重伤、死亡事故归档范围

①伤亡事故登记表；

②医疗诊断证明（县级以上医院）；

③事故经过证明材料；

④事故调查组报告。

⑤必要时，附有下列资料：A、有关部门及领导的审批意见原文；B、现场调查记录、图纸、照片；C、防范和整改措施实施情况；D、处罚决定和有关责任者的检查材料。

5 相关记录

5.1 生产安全事故记录表

5.2 生产安全事故月（年）报表（1）

5.3 生产安全事故月（年）报表（2）

5.4 事故调查报告

5.5 生产安全事故登记表

5.6生产安全事故快报表

 沈阳鑫通建设工程有限公司

 二〇一九年一月十五日

生产安全事故记录表

年度：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事故日期 | 事故类别 | 事故原因 | 事故地点 | 事故伤害（人） | 直接经济损失（万元） | 结案日期 | 备注 |
| 死亡 | 重伤 | 轻伤 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 项目负责人 |  | 填写日期 |  |

说明：本表一式 份，由项目法人、施工单位分别填写，用于归档和备查。

生产安全事故月（年）报表（1） 年 月

 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡重伤事故件数 | 伤亡合计（人） | 技术和设计上的缺陷 | 设备设施工具附件有缺陷 | 安全设施缺少或有缺陷 | 生产场地环境不良 | 个人防护用品缺少或有缺陷 | 没有安全操作规程或不健全 | 违反操作规程或劳动纪律 | 劳动组织不合理 | 对现场工作缺乏检查或指挥错误 | 教育培训不够缺乏安全操作知识 | 其他 |
| 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 |
| 事故类别 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 总计 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物体打击 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆伤害 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械伤害 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重伤害 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触电 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淹溺 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灼烫 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高处坠落 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍塌 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冒顶片帮 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透水 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放炮 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火药爆炸 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯爆炸 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它爆炸 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉与容器爆炸 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中毒和窒息 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它伤害 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 审核人： 填表人： 填表日期： 年 月 日

生产安全事故月（年）报表（2）

填报单位：(盖章） 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事故发生时间 | 发生事故单位 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接经济损失 | 事故类别 | 事故原因 | 事故简要情况 |
| 名称 | 类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签章： 部门负责人签章： 制表人签章：

说明：

一、事故单位类型填写：1、水利水电工程建设；2、水利水电工程管理；3、农村水电站及配套电网建设与运行；4、、水文测验；5、水利水电工程勘测设计；6、水利科学研究实验与检验；7、后勤服务和综合经营；8、其他。非水利系统事故单位，应予以注明。

二、重伤事故按照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》和GB/T15499-1995《事故伤害损失工作日标准》定性。

三、直接经济损失按照GB6721-86《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》确定。

四、事故类别填写内容为：1、物体打击；2、车辆伤害；3、机械伤害；4、起重伤害；5、触电；6、淹溺；7、灼烫；8、火灾；9、高处坠落；10、坍塌；11、冒顶片帮；12、透水；13、放炮；14、火药爆炸；15、瓦斯煤层爆炸；16、其它爆炸；17、容器爆炸；18、煤与瓦斯突出；19、中毒和窒息；20、其他伤害。可直接填写类别代号。

五、本月无事故，应在表内填写“本月无事故”。